Прошивалка STM32 для коммандной строки.


ВАЖНО: Перед использованием установить драйвер ST-Link (STLINK_DRIVER), если еще не установлен.  
        Для этого необходимо сначала подключить к USB программатор, потом запустить "dpinst_amd64.exe" (для windows 64-bit) или "dpinst_x86.exe" (для windows 32-bit).

Использование:
stm_flash.bat [имя файла прошивки (*.hex) ОБЯЗАТЕЛЬНО С РАСШИРЕНИЕМ] 
